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[bookmark: _Toc24168]1. 总则
[bookmark: _Toc417917565][bookmark: _Toc84597713][bookmark: _Toc9601][bookmark: _Toc25633]1.1 编制目的
为了认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》、《突发环境事件应急管理办法》等法律法规的规定，提高公司对生产过程中可能发生的各种突发环境事件的应对能力，做好风险预警工作，加强企业与周边企业、政府应急预案的衔接。在突发事发生时能迅速、有序、有效地开展应急处置和应急救援工作，防止灾情和事态进一步扩大，最大限度地减少人员伤亡和经济损失，以及消除对环境产生的不利影响，维护企业正常生产生活秩序及周边社会环境的稳定，制定安徽红星药业股份有限公司突发环境事件综合应急预案，与公司的现场处置预案相互衔接，保证在突发环境事件中能够采取科学有效的控制措施，避免和减少事故危害。
[bookmark: _Toc417917566][bookmark: _Toc84597714][bookmark: _Toc32445][bookmark: _Toc11532]1.2 编制依据
[bookmark: _Toc306033427]1.2.1 法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日）
（3）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日）
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》 (2016年1月1日)
（6）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日）
（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）
（8）《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年4月9日）
（9）《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日）（9）
（10）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015年5月27日修订）
[bookmark: _Toc306033428]1.2.2 技术标准
（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）
（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
（3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）
（4）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-2007）
（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
（6）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）
（7）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》（GB20592-2006）
（8）《化学品毒性鉴定技术规范》(卫监督发[2005]272号)
（9）《国家危险废物名录》（2016年6月）
（10）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）
（11）《危险货物品名表》（GB12268-2005）
（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）
（13）《企业突发环境事件分级方法》（HJ941-2018）
[bookmark: _Toc306033429]1.2.3 其他相关文件
（1）《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日）
（2）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)
（3）《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号)
（4）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）
（5）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）
（6）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）
（7）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]（8）《化学品环境风险防控“十二五”规划》(环发[2013]20号)
（9）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号）
（10）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号文）
（11）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》（环保部公告2016年第74号文）
（12）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）
（13）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）

[bookmark: _Toc417917567][bookmark: _Toc84597715][bookmark: _Toc17692][bookmark: _Toc3189]1.3 适用范围
1.3.1 适用范围
本预案适用于红星药业公司所辖范围内涉及的原辅料在使用、贮存和处置过程中发生的由安全生产问题、所有人为或不可抗力导致的二氯甲烷、三氯甲烷、乙酸乙酯和乙醇等危险化学品泄漏、火灾爆炸造成的次生环境污染事故、污染物事故性排放以及废气治理措施发生故障导致污染物超标排放等突发环境污染、破坏的事件。公司可能发生的环境污染事件包括公司可独立处置和需要外界力量参与两大类，若突发环境事件超过本公司处置能力时，应实施应急联动，在进行先期处置的同时，由公司应急总指挥向上级申请启动上级应急预案。
1.3.2 适用管理范围
本预案适用管理范围为红星药业公司及周边企业和周边环境敏感区。
1.3.3 工作原则
在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：
（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。
（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门的专业优势，使应急措施与突发环境事故造成的危害范围和社会影响相适应。
（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训和演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。


1.3.4 企业基本概况
1.3.4.1 企业基本信息
安徽红星药业有限责任公司于2014年6月更名为安徽红星药业股份有限公司，2015年1月30日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，股票代码：832045。
红星药业公司原厂址位于泾县县城东部，由安徽泾县宣纸集团于1999年出资成立。2002年12月宣纸集团与自然人柳国杞达成股份转让协议，将红星药业的80%股权转让给柳国杞，宣纸集团保留20%股权。2010年，为适应市场日益增长的需求和企业的长远发展，以及泾县城市总体规划“退城入园”要求，红星药业投资7964.59万元，在泾县经济开发区征地71亩，2012年红星药业实施整体搬迁扩建工程，建设《安徽红星药业股份有限公司年产300吨天然咖啡因及1000吨茶多酚搬迁扩建项目》(泾环综函[2012]59号)，项目分两期建设，一期工程实施后具有年产100吨天然咖啡因、300吨茶多酚生产能力，二期工程实施后全厂具有年产300吨天然咖啡因、1000吨茶多酚生产能力。2014年3月26日，一期工程通过原泾县环境保护局验收（泾环综函 [2014]22号）。
2017年，红星药业在实际建设过程中，在保持生产工艺、产品方案、建设地点基本不变的前提下，对厂区总平面布置、生产工艺设备和产品方案进行优化调整，对部分产品方案进行了调整等，并委托安徽省化工研究院编制了《安徽红星药业股份有限公司年产300吨天然咖啡因及1000吨茶多酚搬迁扩建项目环境影响变更报告书》，2017年7月20日通过原泾县环境保护局审批（泾环综函 [2017]81号）。截止至2021年8月，企业一期项目已建设，二期项目正在建设中。
1.3.4.2 企业主要建设内容情况
企业主要建设内容情况见表1.3-1。
表1.3-1  企业建设内容组成一览表
	工程类别
	单项工程名称
	工程建设内容
	工程规模

	主体工程
	1#生产车间
	一栋生产厂房，用于生产茶多酚和咖啡因及副产茶多糖
	一期，已建成。占地面积2250m2，建设100t/a咖啡因和300t/a茶多酚生产装置一套

	
	2#生产车间
	一栋生产厂房，用于生产茶多酚和咖啡因及副产茶多糖
	二期，在建。占地面积2300m2，建设100t/a咖啡因和700t/a茶多酚生产装置

	辅助工程
	研发楼
	一栋科研楼及附属楼
	占地面积470m2，共4层

	公用工程
	供电
	1台315KVA变压器

	
	供水
	供水主要来自园区管网供水

	
	冷冻站
	1台冷冻机组，制冷剂为R22，载冷剂为乙二醇水溶液
	10万大卡

	
	供热
	燃生物质锅炉
	10t/h

	储运工程
	原料仓库
	茶叶仓库
	单层轻钢结构，高6m，建筑面积1500m2 

	
	成品仓库
	成品存储仓库
	单层轻钢结构，高6m，建筑面积1500m2 

	
	罐区
	一座埋地罐区，5个卧式10m3储罐，其中2个用于储存二氯甲烷（三氯甲烷），2个用于储存乙酸乙酯，1个用于储存乙醇；1个卧式20m3备用储罐
	占地面积209m2 

	环保工程
	废水
	生产废水及生活污水等经厂区污水处理设施（处理规模150m3/d）处理后，进入泾县污水处理厂集中处理

	
	废气
	1#生产车间（一期工程）
	VOC废气处理设施；
喷雾干燥废气处理设施
	车间共设置2个排气筒。二氯甲烷（三氯甲烷）和乙酸乙酯蒸馏尾气分别经两级水冷+一级冷冻+活性炭处理后，不凝气20m高排气筒排放；喷雾干燥废气采用双旋风除尘+水喷淋处理后经20m高排气筒排放

	
	
	2#生产车间（二期工程）
	VOC废气处理设施；
喷雾干燥废气处理设施
	车间共设置2个排气筒。二氯甲烷（三氯甲烷）和乙酸乙酯蒸馏尾气分别经两级水冷+一级冷冻+活性炭处理后，不凝气20m高排气筒排放；喷雾干燥废气采用双旋风除尘+水喷淋处理后经20m高排气筒排放

	
	
	罐区
	装卸废气回收处理措施
	罐区设置一套装卸废气回收处理措施：一级冷冻+活性炭+20m高排气筒排放。

	
	
	锅炉房
	旋风和布袋除尘器
	设置1个排气筒，烟气采用旋风+布袋除尘器处理后，尾气经15m高排气筒排放。

	
	固废
	危废暂存间
	危废暂存间一座
	面积约8m2，用于暂存废活性炭、废有机溶剂容器、废氢氧化钠包装袋、废检测液等。地面采用防腐防渗处理。

	
	事故应急池
	应急事故池2座（兼初期雨水收集）
	一期已建一座500m3的事故应急池；二期在建一座500m3的事故应急池





1.3.4.3 企业涉及的主要产品及原辅料情况
企业生产所需原料及生产的产品根据特性，将储存方式分为仓库存储和罐区存储两种。
（1）仓库存储
仓库主要用于产品存储及部分原辅助材料存储，具体见表1.3-2。
表1.3-2  仓库储存情况
	产品
名称
	主要原料
物料名称
	年耗量（t/a）
	产品厂区最大储存量（t）
	原料厂区最大储存量（t）
	原辅料包装规格

	TP40茶多酚
	茶叶
	330
	5
	16.5
	袋装，25kg/袋

	TP40C-茶多酚、咖啡因
	茶叶
	2000
	10
	100
	

	TP80茶多酚、茶多糖
	茶叶
	670
	5
	33.5
	

	TP98C-茶多酚、咖啡因、茶多糖
	茶叶
	5500
	29.7
	275
	



（2）罐区
企业现有罐区1座，存储的主要物料及规格见表1.3-3。
表1.3-3  罐区储存情况
	序号
	设备名称
	材质
	体积
	规格型号
	数量
	压力
	厂区最大储存量（t）
	年实际最大
储存量（t）
	类型
	备注

	1
	氯甲烷储罐
	不锈钢
	10m3
	Φ1800×4500
	2个
	常压
	二氯甲烷21
三氯甲烷24
	二氯甲烷
10t
三氯甲烷
10t
	卧式储罐
	二氯甲烷和三氯甲烷为季节性存储，夏季使用三氯甲烷，其他季节使用二氯甲烷。已建1个储罐，两者交替使用。

	2
	乙酸乙酯储罐
	不锈钢
	10m3
	Φ1800×4500
	2个
	常压
	14.4
	10
	卧式储罐
	已建1个

	3
	乙醇
储罐
	不锈钢
	10m3
	Φ1800×4500
	1个
	常压
	6.4
	0
	卧式储罐
	未建

	4
	备用罐
	不锈钢
	20m3
	Φ1800×9000
	1个
	常压
	/
	0
	卧式储罐
	已建


1.3.3.4 企业周边环境风险受体情况
企业周边环境风险受体情况见表1.3-4。
表1.3-4  企业周边环境风险受体情况一览表
	序号
	环境要素
	环境风险受体名称
	规模
	方位
	相对厂区距离（m）
	保护级别

	一
	地表水体
	青弋江
	中型河流
	W
	最近距离约1200
	GB3838-2002中III类，生态保护红线内

	
	
	幕溪河
	小型河流
	SW
	600
	/

	二
	大气环境风险受体
	距企业500m范围内（企业或居住区）
	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级

	
	
	南方化工泵业有限公司
	200人
	S
	15
	

	
	
	聚源化工有限公司
	100人
	SE
	300
	

	
	
	浦仪机械厂
	60人
	E
	10
	

	
	
	东方名苑
	1500户
	NW 
	450
	

	
	
	看守所
	100人
	W
	250
	

	
	
	合计：4960人
	

	
	
	企业周边5km范围内居民约45800人
	



1.3.4.5 企业突发环境事件风险分级
根据《安徽红星药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》，安徽红星药业股份有限公司突发环境事件风险等级为较大。
1.3.5企业突发环境事件的类型
根据突发环境事件影响和应急救援、控制特点，将红星药业公司突发环境事件类型主要分为：突发水环境污染事件和突发空气环境污染事件，事件发生原因概括为以下几个方面。
表1.3-5  企业突发环境时间原因及类型
	突发环境事件发生原因
	突发环境事件类型

	泄漏：一车间和二车间生产装置区、罐区设备、管线连接点出现裂缝；
	有毒有害液体泄漏，挥发性物质产生的有毒有害气体造成环境空气污染。

	火灾、爆炸：一车间和二车间生产装置区、罐区可燃、易燃物料泄漏，遇火源、静电发生火灾、爆炸及次生环境事件
	燃烧废气（一氧化碳、烟尘）可能造成环境空气污染，消防水、泄露物料可能进入外排雨水管线造成水环境污染。

	环保治理设施故障：一车间和二车间冷冻机组故障除尘器不能正常运行；锅炉房旋风和布袋除尘器装置故障；污水处理设施不能正常运行，生化池菌种大量死亡，污水处理不达标。
	废气处理设施故障，不能有效的处理废气，造成环境空气污染；
污水处理设施故障，污水处理不达标排放。



1.3.6工作内容
本预案主要工作内容包括预防预警、应急处置、应急保障和应急监测等工作内容。
[bookmark: _Toc417917568][bookmark: _Toc84597716][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc9835]1.4 企业突发环境事件分级及风险分级
1.4.1 企业突发环境事件分级
[bookmark: _Toc417917569][bookmark: _Toc430696861]参考《国家突发环境事件应急预案》中的突发环境事件分级标准，根据《安徽红星药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》（以下简称“《风评》”）中的突发环境事件诱因，结合企业的实际情况，制定企业突发环境事件分级标准。按照突发事件性质、环境危害程度、厂区可控性和影响范围，将突发环境事件分为一般环境事件III级（车间级）、较大环境事件II级（厂区级）和重大环境事件I级（区域级）。
（1）一般环境事件（III级）：一个部门（车间、仓库、污水站、罐区、装卸区）能利用企业现有的应急资源迅速控制的；对人体健康危害较小；污染物存在进入环境的可能性较小。
（2）较大环境事件（II级）：需各部门统一调度处置，但能在公司控制内消除的污染事故，环境污染影响未扩大到公司范围以外，未对周边环境造成影响的情形。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]（3）重大环境事件（I级）：污染超出厂区范围，影响周边区域环境质量（水、气、土壤）或突发环境事件造成人员伤亡，或仅依靠公司力量难以控制，须请求外部支援，并报告政府相关部门的情形。
企业突发环境事件的分级详见表1.4-1所示，
表1.4-1  突发环境事件分级
	级别
	突发环境事件情形

	Ⅰ级
	1#车间和2#车间：发生火灾爆炸，厂内现有应急力量不能有效控制，需要依靠政府应急力量支持，火灾产生大量浓烟和次生污染物（CO、烟尘等）飘出厂外，对下风下空气环境质量造成污染；
埋地罐区：乙酸乙酯储罐、乙醇储罐、二氯甲烷（三氯甲烷）储罐发生火灾爆炸，厂内现有应急力量不能有效控制，需要依靠政府应急力量支持，火灾产生大量浓烟、次生污染物（CO、烟尘等），飘出厂外，对下风下空气环境质量造成污染；

	Ⅱ级
	1#车间和2#车间：蒸馏釜等出现泄漏（泄漏时未能及时发现，整釜物料全部泄漏），泄漏物料由车间内导流沟和收集池进行收集，收集处理过程中会有二氯甲烷和三氯甲烷、乙酸乙酯等挥发，对现场职工的身体健康造成严重影响，但是泄漏的物料能及时收集并转运，不会对厂区外环境造成影响；
埋地罐区：二氯甲烷储罐、三氯甲烷储罐、乙酸乙酯储罐、乙醇储罐发生大量泄漏（储罐破裂，所储存物料完全流出），物料能截流在围堰内，溶剂挥发对厂区环境造成影响，泄漏的物料在收集转运过程中可能进入雨水管网；

	Ⅲ级
	1#车间和2#车间：车间物料少量泄漏，使用吸油毡或沙土等能及时吸附处理；废气处理装置故障，能及时进行检修；
罐区：储罐链接法兰处出现裂缝，发生少量泄漏；
装卸区：装卸过程中连接软管出现破裂或软管接头出现泄漏，泄漏量小；
污水处理站：生化处理单元微生物死亡，不能有效处理废水；



1.4.2 企业环境风险分级
根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中关于企业突发环境事件分级判定标准和方法，安徽红星药业股份有限公司突发环境事件风险等级为较大，具体判定过程详见《安徽红星药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》。
[bookmark: _Toc84597717][bookmark: _Toc10978][bookmark: _Toc15332]1.5 工作原则
（1）以人为本、环境优先
应急救援工作坚持“以人为本、环境优先”的原则，所有应急行动以确保受困人员和应急救援人员的安全为第一，确保受困人员和应急救援人员的安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先。
（2）预防为主
为科学地、及时的应对突发事故，红星药业公司将利用监视、监测、监控和信息处理等技术装备，做好应对危险化学品事故的各种准备工作，加强培训演练，做到常备不懈。提高预防和处置事故的能力，预防事故的发生，避免更为严重的次生灾害的发生。
（3）统一领导和分级管理
统一领导：红星药业公司成立应急救援指挥中心，在指挥中心的统一领导下，实行突发环境事件应急救援的分工管理，以充分发挥各部门、小组的作用。
分级管理：红星药业公司突发环境事件应急救援工作小组，服从公司应急救援指挥中心的领导，配合当地政府应急指挥中心的指挥。
各部门要以“统一指挥、分工负责、科学施救”为准则，快速、有效地开展事故救援工作。
（4）先期处置、防止危害扩大原则。
（5）快速响应、科学有效应对原则。
（6）单位自救与社会救援相结合
在应急状态下红星药业公司积极开展自救的同时，与社会救援组织和机构积极合作，相互配合，充分利用社会救援力量。
（7）资源共享
[bookmark: _Toc417917570]事故应急状态下，应急指挥中心对公司各部门的人力、物力等资源，进行统一调用。
[bookmark: _Toc84597718][bookmark: _Toc8154][bookmark: _Toc28062]1.6 应急预案关系说明
[bookmark: _Toc306033437]1.6.1 内部联系
企业内部因发生安全生产事故、火灾等情形启动安全生产应急预案或消防应急预案时，因火灾、安全生产事故可能造成突发环境事件情况下，需启动突发环境事件应急预案，或因突发环境事件造成安全生产事故或火灾，启动消防应急预案或安全生产应急预案，各预案间存在相互启动的可能性。
企业内部环境应急预案具体包括：《安徽红星药业股份有限公司突发环境事件综合应急预案》、以及火灾爆炸、泄漏、危废流失、环保治理设施故障等现场处置预案，综合环境应急预案、现场处置预案相互衔接。
[bookmark: _Toc306033438]1.6.2 外部联系
企业内部应急预案应与企业外部应急预案相互衔接，并通过演练巩固、完善应急联动机制，但不以企业为实施主体，一般由人民政府、环保、安监、公安、消防部门等执行。
外部应急预案中政府部门应急预案更为宏观，对企业应急预案起指导作用，周边企业突发环境事件影响到本企业，致使本企业启动应急预案，或因本企业突发环境事件对周边企业造成环境影响，致使周边企业启动应急预案，两者是相互关联的，企业应急预案主要是针对本企业生产实际和可能出现的突发环境事件情况，对政府部门、环保主管部门应急预案起到细化和补充的作用。
当突发环境事件涉及厂区外环境时，立即向开发区管委会、泾县环保局报告，启动政府层面的突发环境事件应急预案。公司突发环境事件应急预案统筹考虑公司内部、外部各应急预案相关内容的衔接性，并通过演练巩固、完善应急联动机制。加强本公司突发环境事件应急预案和泾县突发环境事件应急预案的联动，将本公司突发环境事件应急预案纳入泾县突发环境事件应急预案范围内。
应急预案体系如图1.6-1所示：
51

[bookmark: _Toc84597719][bookmark: _Toc1869][bookmark: _Toc28019][bookmark: _Toc273605844][bookmark: _Toc232218292][bookmark: _Toc261091801][bookmark: _Toc261259284][bookmark: _Toc261857698][bookmark: _Toc275758825][bookmark: _Toc417917579][bookmark: _Toc275758715][bookmark: _Toc277315973][bookmark: _Toc290964962][bookmark: _Toc261177190][bookmark: _Toc273601067][bookmark: _Toc274725654][bookmark: _Toc261091802][bookmark: _Toc232218293][bookmark: _Toc273605845][bookmark: _Toc274725655][bookmark: _Toc273601068][bookmark: _Toc275758826][bookmark: _Toc277315974][bookmark: _Toc275758716][bookmark: _Toc290964963] (
危化品泄露
现场处置预案
) (
环保设施
现场处置预案
) (
厂区周边企业应急预案
) (
企业安全生产事故应急预案
) (
泾县经济开发区突发环境事件应急
预案
) (
图
1.
6
-1  
安徽红星药业股份
有限公司应急预案关系图
) (
现场处置预案
) (
火灾爆炸
现场处置预案
) (
安徽红星药业股份有限公司突发环境事件综合应急预案
) (
泾县突发环境事件应急
预案
) (
宣城市突发环境事件应急
预案
)
2 组织机构及职责
[bookmark: _Toc84597720][bookmark: _Toc719][bookmark: _Toc11417]2.1 应急组织机构
公司根据突发环境事件级别设置应急救援组织机构。公司成立突发环境事件应急救援指挥部和应急救援小组，日常工作由公司安环部负责。红星药业公司突发环境事件应急救援组织机构图见图2-1。应急救援组织机构成员名单及联系方式见表2.1。
[image: ]
图2-1安徽红星药业股份有限公司突发环境事件应急救援组织机构图

表2-1 应急救援组织机构成员
	应急组织机构
	分组情况
	所属部门 / 职务
	负责人
	联系电话

	应急指挥部
	总指挥
	总经理
	沈莹
	13966161191

	
	副总指挥
	副总经理
	周剑
	18605632662

	应急救援小组
	环保抢险组
	组长
	生产部经理
	叶军
	13956603564

	
	
	组员
	/
	陶然
	15056302225

	
	
	组员
	/
	葛存根
	18756365040

	
	通讯联络组
	组长
	行政办
	王小飞
	13305636889

	
	
	组员
	/
	赵莉
	18056330200

	
	
	
	/
	曹弋川
	15256310039

	
	现场治安组
	组长
	仓储保卫部经理
	许明方
	13865631444

	
	
	组员
	/
	尹小均
	15956370791

	
	
	组员
	/
	胡星明
	13856372811

	
	应急保障组
	组长
	安环部部长
	沈宗玉
	13856303390

	
	
	组员
	基建部
	曹乐群
	13805623855

	
	
	
	基建部
	包文浩
	13956409218

	24h值班
	0563-5120837





[bookmark: _Toc84597721][bookmark: _Toc11241][bookmark: _Toc31272]2.2 应急组织机构职责划分
红星药业公司突发环境事件应急组织结构体系中各部门职责见表2-2。
表2-2 应急组织体系职责
	序号
	应急组织职务
	职责

	1
	指挥部
	当发生突发环境事件时，负责启动应急预案，接到报告后要迅速赶往事故现场，对现场进行统一指挥，分析应急响应范围，人员疏散范围；；

	
	
	需要外协时请宣城市和泾县环境保护部门从应急专家库中调集专家支援或从相关行业协调专家支援；

	
	
	根据事故现场的具体情况，联系监测单位进行应急监测；

	
	
	联系交通管理部门，对事故威胁区域进行交通管制；

	
	
	在外部政府力量介入情况下，指挥权交由政府部门应急指挥人员统一指挥。接受泾县应急办的指挥、资源配置、技术指导，协调事故现场等有关工作，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

	2
	通讯联络组
	将突发环境事件预警信息、事故灾难情况和救援工作进展情况及时报送到应急救援指挥中心；

	
	
	在总指挥的授权下，发布突发环境事件进展、处理处置情况等相关信息。

	
	
	向地方人民政府及其有关部门联络汇报应急处置工作

	
	
	编发事故简报，负责新闻媒体的组织与接待工作，发布事故抢险进展情况；

	
	
	事故发生后立即通知应急指挥部，和应急救援组其他成员和可能受到事故威胁的周边企业和村镇；

	
	
	及时更新内部和外部应急通讯录，保证应急通讯录的有效性。

	3
	环保抢险组
	对泄漏储罐进行倒罐，切断储罐底部进出料阀门；
对出现故障的除尘器进行抢修；

	
	
	在确保自身安全的前提下，扑救因物料泄漏引起的火灾；

	
	
	用吸附材料、中和材料进行吸收，收集在容器内；做好事故后污染洗消工作，清除污染物。

	
	
	打开厂区喷淋设施，在事故现场布置水幕，移除事故发生点周围易燃易爆物品；

	
	
	事故（物料泄漏或火灾）发生后立即切断雨水外排闸阀；在泄漏点周围修筑环形围堤或V形围堤；对附近的雨水口、地下管网入口进行封堵；

	
	
	当应急事故池容积不足时，及时将事故废水抽至槽罐车内。

	4
	应急保障组
	向现场处置人员分发防护服、防毒面罩、堵漏工具和消防用具等应急物资；

	
	
	事故终止后，及时清点消耗的物质储备，尽快补齐。

	5
	现场治安组
	封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，引导外来救援力量进入事故发生点；

	
	
	配合政府有关部门组织危险区域内的群众安全疏散并撤离到安全地点，为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障；

	
	
	检查统计应到人数、实到人数，向指挥组报告撤离疏散的人数或所缺人员的事故前所处位置。


[bookmark: _Toc84597722][bookmark: _Toc2603][bookmark: _Toc23463]2.3 应急指挥运行机制
当发生突发环境事件时，现场人员立即通知指挥部，总指挥接到报告后迅速赶往事故现场，对突发环境事件状态进行评估，迅速有效地进行响应决策，通知现场治安组封锁事故现场和危险区域，指挥环保抢险组进行突发环境事件的抢险工作，协调应急保障组在抢险组抢险程中的应急资源保障。协调通讯组确保指挥部与上级应急指挥机构、泾县环保局等部门的联络畅通，准确掌握事态发展动向，第一时间发布突发环境事件进展、处理处置情况等相关信息。并根据处置进展情况及时发布后续信息。
[bookmark: _Toc417917582][bookmark: _Toc84597723][bookmark: _Toc7526][bookmark: _Toc22293]3 预防与预警
[bookmark: _Toc84597724][bookmark: _Toc417917583][bookmark: _Toc27036][bookmark: _Toc18877]3.1 环境风险源监控
根据《安徽红星药业股份有限公司突发环境事件环境风险评估报告》厂区环境风险源情况，厂区环境风险源及相应监控措施见表3.1-1。
表3.1-1 厂区环境风险源及监控措施一览表
	厂区环境风险源
	涉及的环境风险物质
	风险源监控措施

	生产装置区
	一车间、二车间
	二氯甲烷或三氯甲烷、乙醇、乙酸乙酯
	车间设有烟感探测器；设有火灾报警系统（手动报警器）；装有监控摄像头监控及易燃易爆气体报警仪装置；值班人员定时巡检并核实相关台账。

	罐区
	二氯甲烷或三氯甲烷、乙醇、乙酸乙酯
	设置有视频监控及易燃易爆气体报警仪装置；值班人员定时巡检并核实相关台账，设置液位仪监控设施等。

	污水站
	生产废水
	设有污水出水在线流量和COD监控设施，污水站值班巡检制度



	
[bookmark: _Toc84597725][bookmark: _Toc417917584][bookmark: _Toc887][bookmark: _Toc13532]3.2 预防
（1）安排人员对消防器材和设施进行定期检查并作好相关记录确保设施的器材有效保持消防通道畅通；
（2）定期对生产装置、储存设施、电气设施等进行检测，在有效期限内使用；
（3）在各生产装置区、罐区等危险场所，都设置烟感探测器及易燃易爆气体报警装置；
（4）安全环保部定期对厂区环保设施以及风险防控措施进行排查，预防环保治理设施失灵等情况造成突发环境事件的发生；
[bookmark: _Toc417917585]（5）公司制订了安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案、危险废物防治工作等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施的完好；
[bookmark: _Toc84597726][bookmark: _Toc18910][bookmark: _Toc5232]3.3 预警
3.3.1 预警分级
按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，将突发环境事件的预警分为三级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级，分别用红色、橙色和黄色标示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。
3.3.1.1发企业预警方案及布预警条件
在危险源排查时发现可能存在造成人员伤亡及环境污染等严重后果时，应及时预警。收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。
公司根据所发事故的大小，确定相应的预警颜色。黄色为Ⅲ级预警、橙色为Ⅱ级预警、红色为Ⅰ级预警，Ⅰ级为最高级别。预警分级及方法见表3.3-1。
表3.3-1  企业预警方案、预警分级及预警条件
	预警分级
	预警方案及预警条件
	预警发布主体

	红色
（Ⅰ级区域级）
	（1）政府及有关部门通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时，可能发生次生、衍生环境事件，且事态可能超出公司控制范围；
（2）厂区内可能发生Ⅰ级环境污染事件时或Ⅱ级事件未能有效控制可能发生Ⅰ级环境污染事件（见1.4-1 事件分级）；
（3）环境风险防控设施或污染处理设施严重异常，可能造成Ⅰ级环境污染事故，不能正常发挥作用时。
	由公司应急总指挥向泾县人民政府汇报，预警由企业发布，处置可请求政府统一指挥

	橙色
（Ⅱ级厂区级）
	（1）政府及有关部门发布大风、大雨、高温等恶劣天气黄色预警时和可能发一般规模地质灾害预警；
（2）公司内可能发生Ⅱ级事故时或Ⅲ级事件未能有效控制可能发生Ⅱ级环境污染事件（见1.4 事件分级）；
（3）环境风险防控设施或污染处理设施较重异常，可能造成Ⅱ级环境污染事故，不能正常发挥作用时。
（4）公司周边企业发生突发环境事件可能影响到本公司。
	由公司应急总指挥发布

	黄色
（Ⅲ级车间级）
	（1）物料出现少量泄漏，地面出现物料湿斑，仓库或车间气味明显；
（2）公司内可能发生Ⅲ级事故时（见1.4 事件分级）；
（3）环境风险防控设施或污染处理设施一般异常，可能造成Ⅲ级环境污染事故时。
	由事故车间部门最高负责人发布



3.3.2预警措施
3.3.2.1 预警信息发布内容及流程
应急指挥部接到风险信息报告后，应组织召开应急会议，通过会议决定由应急指挥部向公司下属各部门，通过公示栏、短信息、内部有线和无线通信等方式发布、调整和解除预警信息，同时启动应急预案。需要当地人民政府进行预警的，经公司应急总指挥复核后再报请当地政府进行预警信息的发布、调整和解除等工作。预警信息发布内容见表3.3-2。
表3.3-2 预警信息发布内容及流程
	预警级别
	预警信息发布内容及流程

	红色
（Ⅰ级区域级）
	事故现场管理员发现异常情况后，立即电话报警给公司应急指挥部总指挥，总指挥立即电话报警给泾县人民政府，同时报警给周边村镇和企业单位。

	橙色
（Ⅱ级厂区级）
	事故现场管理员发现异常情况后，立即电话报警给公司应急指挥部总指挥，总指挥视实际情况决定是否报警给泾县人民政府。

	黄色
（Ⅲ级车间级）
	事故现场管理员发现异常情况后，立即电话报警给车间管理人员，车间管理人员视事故发展情况电话报警给公司应急指挥部总指挥。



3.3.2.2、预警行动
当公司发布预警，宣布进入预警期后，公司应当根据即将可能发生的突发环境事件的特点和可能造成的影响，采取下列行动措施：
表3.3-2  预警级别与预警行动
	预警级别
	预警行动

	红色
（Ⅰ级区域级）
	公司除采取橙色、黄色预警规定的措施外，还应当针对即将发生的突发环境事件的特点和可能造成的危害，采取下列措施：
（1）责令各应急组织机构全面进入待命状态，应急后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，公司预测出可能发生突发环境事件信息，必须立即上报，可能会造成社会危害或社会影响的，必须同时向当地人民政府、环境保护行政主管部门报告，通报周边企事业单位及周边村庄负责人；
（2）配合政府部门转移、疏散或者撤离易受突发环境事件危害的人员、重要财产等；
（3）公司组织相关职能部门对可能造成事故的源头进行排查，封闭可能受到危害的场所，各车间各部门进入备战状态。
（4）调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；准备泄漏物转移、收集、堵截所需的相关设备和应急物资。及时进行设备维修或更换。
（5）加强对公司重要部位和重要设施的安全保卫，维护社会治安秩序；
（6）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电等设施的安全和正常运行；
（7）向全公司发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告；
（8）关闭或者限制使用厂内易受突发环境事件危害的作业场所，劝阻容易导致危害扩大的公共场所的活动；
（9）公司应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

	橙色
（Ⅱ级厂区级）
	（1）立即启动相关应急预案，公司领导24小时值守制；
（2）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；
（3）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况；
（4）组织各部门专业技术人员，预测突发环境事件发生的可能性、影响范围和强度以及可能发生的级别；
（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；准备泄漏物转移、收集、堵截所需的相关设备和应急物资。及时进行设备维修或更换。
（6）调集厂内环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。
（7）公司应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

	黄色
（Ⅲ级车间级）
	（1）立即启动相关应急预案，车间领导24小时值守制；
（2）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；
（3）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况；
（4）组织各部门专业技术人员，预测突发环境事件发生的可能性、影响范围和强度以及可能发生的级别；
（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；
（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。
（7）根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。


[bookmark: _Toc306033451]3.2.3预警解除
经应急指挥部和各应急救援小组确认事态稳定且各类隐患排除以及3.3.1节中引起预警的条件消除后，方可解除预警。
预警解除遵循“谁发布，谁解除”的原则。红色预警，应急指挥部向泾县人民政府及环保部门汇报，预警由企业发布和解除。橙色预警，由公司应急总指挥发布和解除；黄色预警，由事故部门最高负责人发布，引起预警的条件消除和各类隐患排除后，由事故部门最高负责人解除。

[bookmark: _Toc84597727][bookmark: _Toc449447561][bookmark: _Toc19569][bookmark: _Toc5197][bookmark: _Toc243967885][bookmark: _Toc243967979][bookmark: _Toc224965883][bookmark: _Toc243813828][bookmark: _Toc225244063][bookmark: _Toc417917587]4 应急响应与应急措施
[bookmark: _4.1.2信息报告、上报、人员物资到位][bookmark: _4.2响应分级][bookmark: _Toc306864154][bookmark: _Toc309372222][bookmark: _Toc306033456][bookmark: _Toc84597728][bookmark: _Toc326910840][bookmark: _Toc324500178][bookmark: _Toc20054][bookmark: _Toc29845][bookmark: _Toc449447562]4.1 响应分级
针对事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力以及可以调动的应急资源，本项目突发环境事件应急响应具体可分为Ⅰ级响应（区域级）、Ⅱ级响应（厂区级）及Ⅲ级响应（车间级）。
I级应急响应：事件发现人员在做好自身防护，立即报告当值人员或者直接通知企业应急指挥部，企业应急指挥部依据现场情况，当事故扩大、超出企业控制范围的，发生与政府响应相衔接级突发环境事件时立即上报泾县人民政府和环保局，企业应急总指挥担任临时总指挥，由泾县人民政府成立现场应急指挥部时，企业总指挥移交指挥权并介绍事故情况和已采取的应急措施，企业应急队伍统一听从泾县人民政府指挥部调度，且配合政府事故后处置工作。
II级应急响应：当企业发生超出部门控制范围的企业级突发环境环境事件时，事件发现人员在做好自身防护时，立即报告企业应急指挥部，企业应急总指挥通知公司各个应急救援小组，准备现场救援，立即进入抢险救援状态，进行紧急抢险和组织人员疏散以及现场隔离工作。按照企业现有的环境风险防控措施和应急救援队伍，突发环境事件可被遏制和控制在厂区内。同时随时关注事件处置进展，防止事件升级。
III级应急响应：对应于企业突发环境事件没有超出该车间、仓库控制范围的，突发环境试讲属于现场可控的、能自行处理的，没有向车间、仓库以及厂界以外区域扩散的可能，只须启动现场级应急救援预案的事故。同时随时关注事件处置进展，防止事件升级。
[bookmark: _Toc84597729][bookmark: _Toc19196][bookmark: _Toc16659]4.2 响应启动条件
[bookmark: _Toc2229][bookmark: _Toc449447564]（1）突发环境事件应急预案响应条件，详见表1.4-1所示。
（2）地方政府应急联动要求。
[bookmark: _Toc84597730][bookmark: _Toc12410][bookmark: _Toc11466]4.3 信息报告与处置
事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告给企业应急指挥中心，联系各应急组负责人，确保应急小组成员及时到位，保证应急物资、防护物资清点到位；由后勤保障组组织落实应急救援物资供应和运输保障工作，提供有力的救援资金保障。
报告内容有：
1、事故发生的企业名称、时间、地点、类别，事故涉及的危险化学品名称，消防注意事项；
2、事故伤亡情况；
3、事故的简要经过、直接原因的初步判断；
4、事故后组织抢救、采取的安全措施、事故灾区的控制情况；
5、事故的报告单位。
4.3.1 内部报告
安徽红星药业股份有限公司设有24小时应急值守电话：0563-5120837，内部信息报告采用对讲机、内部固定电话通信联络及派遣专人口头报告等方式。
事故发生后，事故现场有关人员应当初步判断事故大小及影响范围并及时报告部门负责人及应急总指挥、副总指挥。总指挥、副总指挥接到事故信息后，确定响应级别，采取响应的措施。
（1）Ⅲ级突发环境事件的报告程序：判断为Ⅲ级事件时，车间班组长指挥本车间人员立即进行现场处置，当发现突发环境事件级别可能增大时，应及时向应急指挥部报告。
（2）Ⅱ级突发环境事件的报告程序：判断为Ⅱ级事件时，现场处置人员及时向应急指挥报告情况，根据指挥部指挥程序进行处置。
（3）I级突发环境事件的报告程序：判断为I级事件或当Ⅱ级事件没有达到有效的控制，有扩大化的迹象时，现场人员应及时向应急指挥部汇报，请求支援，指挥部接到报告应立即采取应急措施。当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出本厂处置能力时，应在发现事件后的15分钟内向开发区管委会及泾县环保局报告。紧急情况下，现场人员可以越级上报。


内部信息报告内容与方式见表4.3-1。
表4.3-1 内部信息报告内容与方式
	事件类型
	信息传递
责任人
	信息传递
对象
	信息传递
时限
	信息传递
方式
	信息传递
内容

	Ⅲ级突发环境事件（发现物料少量泄漏、或小面积火灾）
	现场发现
人员
	车间主任
	现场人员立即向车间主任汇报，车间主任在事件发生1h内向向应急总指挥或副总指挥汇报
	对讲机、固定电话、移动电话或口头传达
	事件发生的时间、地点、涉及的物质

	Ⅱ级突发环境事件（废气处理设施故障）
	现场发现
人员
	现场发现人员应立即汇报车间主任，车间主任视现场应急处置情况，向应急总指挥（沈莹）或副总指挥（周剑）汇报
	现场人员立即向车间主任汇报，车间主任在事件发生30min内向应急总指挥或副总指挥汇报
	
	事件发生的时间、地点、涉及的物质、事件的简要经过、已经造成或者可能造成的污染情况、现场已采取的应急措施等

	I级突发环境事件（乙酸乙酯、乙醇储罐发生火灾、车间发生火灾、储罐区发生大量泄漏）
	现场发现
人员
	现场发现人员应立即汇报车间主任，车间主任应立即汇报应急总指挥（沈莹）或副总指挥（周剑）
	从现场发现人员应立即及车间主任或安环部长（沈宗玉）汇报，应在事件发生15min内
	
	事件发生的时间、地点、涉及的物质、事件的简要经过、已经造成或者可能造成的污染情况、现场已采取的应急措施等、事件造成的人员伤亡情况等




4.3.2 外部报告
安徽红星药业股份有限公司突发环境事件发生后需要向外部发布信息报告的内容见表4.3-2，外部信息报告人员及职责见表4.3-3，外部报告对象联系方式见表4.3-4。
表4.3-2  企业突发环境事件外部信息报告内容与方式一览表
	突发环境事件情形
	通报单位
	通报方式
	通报内容
	通报时限

	乙酸乙酯、乙醇、储罐发生泄漏引发火灾产生大量浓烟以及次生CO及二氯甲烷（三氯甲烷）泄漏挥发，该事件如超出企业控制范围
	开发区管委会
	电话通报开发区管委会或红星药业公司派人立即驱车前往报告；电话通报泾县环保局和县人民政府
	乙酸乙酯、乙醇、二氯甲烷（三氯甲烷）的储量；火势大小及蔓延情况；现场已经采取的控制措施情况；现场人员状态、伤亡情况；
	储罐发生火灾后立即第一时间向开发区管委会汇报；视火情控制情况向泾县环保局和县人民政府通报（通报时间15min内）

	
	泾县环保局
	
	
	

	
	泾县人民政府
	
	
	

	
	开发区内企业
	
	
	

	
	周边居民
	电话通报并驱车现场告知
	
	火灾发生第一时间即派通讯联络组驱车前往周边居民点通报

	乙酸乙酯、乙醇、储罐发生泄漏引发火灾及二氯甲烷（三氯甲烷）泄漏，并未超出企业控制范围，企业现有应急救援力量能够控制该事件继续扩大的可能性
	开发区管委会、周边企业（南方化工泵业有限公司、聚源化工有限公司等）
	电话通报并驱车现场告知
	乙酸乙酯、乙醇、二氯甲烷（三氯甲烷）的储量；火势大小及蔓延情况；现场已经采取的控制措施情况； 
	火灾发生第一时间电话通报并派人现场告知

	乙酸乙酯、乙醇、二氯甲烷（三氯甲烷）储罐发生泄漏或装卸过程中发生泄漏流出厂外
	开发区管委会、周边企业（南方化工泵业有限公司、浦仪机械厂、聚源化工有限公司等）
	电话通报并驱车现场告知
	乙酸乙酯、乙醇、二氯甲烷（三氯甲烷）的泄漏量，泄漏物流出厂区外范围，已采取的收容措施。
	电话通报并派人现场告知


表4.3-3  外部信息报告人员及职责
	责任人
	通知对象
	时限
	通知方式
	通知内容

	周剑
	县环保局、安监局、公安局、县人民政府
	根据事故大小，
Ⅰ级15分钟内；Ⅱ级30分钟内、其它于1小时内
	电话通知
	①事故发生的时间和地点；
②事故类型（暂时状态、连续状态）；
③估计造成事故的影响范围。

	沈宗玉
	周边企业、开发区管委会、供电局
	
	
	

	叶军
	泾县消防大队
	
	
	

	许明方
	周边居民
	
	
	通知居民进行疏散，并告知疏散方向

	王小飞
	县医院急救中心
	有人受伤，第一时间通知
	电话通知
	人员受伤情况、位置



表4.3-4  外部报告对象联系方式
	外部24小时救援联系电话

	消防报警
	119
	公安报警
	110

	医院伤员抢救报警
	120
	泾县经济开发区
	0563-2269266

	泾县人民医院
	0563-5033120
	
	



	政府有关部门24小时联系电话

	环保热线
	12369
	泾县安监局
	0563-5031543

	泾县环保局
	0563-5150404
	泾县食品药品监督管理局
	0563-5029886



	相邻企业及周边居民联系电话

	聚源化工有限公司
	13605632216
	南方化工泵业有限公司
	0563-5105445

	东方名苑
	13966238465
	看守所
	0563-5093153





4.3.3 内外部信息报告程序
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图4.4-1 内外部信息报告流程图
[bookmark: _Toc5462][bookmark: _Toc456104188][bookmark: _Toc357519912][bookmark: _Toc449447565][bookmark: _Toc449447566][bookmark: _Toc16284][bookmark: _Toc21591]4.3.4 信息上报时限
[bookmark: _Toc357519913]根据《国家突发环境事件应急预案》，突发环境事件发生后，公司突发环境事件应急总指挥应按照Ⅰ级15分钟内、Ⅱ级30分钟内、其它于1小时内，向开发区管委会、泾县环保局报告，同时向宣城市环保局报告事故情况。
[bookmark: _Toc456104189][bookmark: _Toc84597731][bookmark: _Toc1635][bookmark: _Toc27263]4.4 应急监测
应急监测依托专业队伍，监测人员到达现场后，现场总指挥或副总指挥应及时向监测人员说明火灾地域处涉及的危化品或泄漏处储存的危化品数量、性质等必要信息，根据当时风向、风速判断扩散的方向、速度，并对下风向可能扩散的区域进行监测，对厂区雨水总排口下游布置水质监控点，对水质进行监测，将水、气监测情况及时向指挥部报告。
[bookmark: _Toc430696911]4.4.1、水环境污染事故监测方案
（1）监测因子 
突发环境事件水环境监测因子见表4.4-1。
表4.4-1  水环境事故应急监测因子
	事故类型
	事故应急监测因子
	监测位置
	采样人员及监测单位

	储罐、生产装置区发生泄漏，泄露物料进入雨水管网；
储罐、生产装置区发生火灾，产生的消防水进入雨水管网
	COD、三氯甲烷或二氯甲烷
	雨水总排口
	企业环保抢险组成员配合采样，委托泾县环境监测站或第三方有资质的监测公司对水样进行检测


红星药业公司因火灾、爆炸、泄漏等原因引起的水环境污染事件的水体应急监测，应依据《突发环境事件应急监测技术规范》（GB589-2010）相关规定对监测时间、频次、监测点和采样进行设置。企业环保抢险组配合专业的监测机构进行监测。监测原则要求如下：
（1）监测时间和频次
按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每10～15分钟取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次，可控制在30～60分钟取样一次。
（2）监测点布设
雨水总排口处设置采样点。
（3）采样方法
采样应均匀，可多点采样后混合成一个样，采样器具应洁净避免交叉感染，可采集平行双样，一份供现场快速测定，另一份现场加入保护剂，尽快送至实验室分析。如需要，可同时采集事故地的沉积物样品（密封入广口瓶中）。
（4）现场监测方法
采用检测试纸和便携式测定仪对污染物进行识别，以便在最短的时间内，用最简单的方法获取最有价值的监测数据。 
[bookmark: _Toc430696912]4.4.2、大气环境污染事故监测方案
（1）监测因子 
突发环境事件大气环境监测因子见表4.4-2。
表4.4-2  大气环境事故应急监测因子
	事故类型
	应急
监测因子*
	监测单位
	监测位置

	废气处置装置非正常运行，废气不能有效处理达标排放；
	颗粒物、非甲烷总烃
	泾县环境监测站或第三方有资质的监测公司
	排气筒

	储罐、生产装置区发生火灾，燃烧产生CO、烟尘等进入空气环境中；
	非甲烷总烃、CO、PM10、PM2.5 
	
	环境敏感点（看守所、东方名苑等）

	乙酸乙酯、乙醇、二氯甲烷、三氯甲烷储罐泄漏挥发
	非甲烷总烃、二氯甲烷或三氯甲烷
	
	厂界及环境敏感点（看守所、东方名苑等）


[bookmark: _Toc16062][bookmark: _Toc456104190][bookmark: _Toc449447567]*因二氯甲烷和三氯甲烷受热可能不同程度光解产生HCl和光气，在出现二氯甲烷出现大量泄漏，且持续时间较长时，可考虑增加HCl监测因子；当三氯甲烷出现大量泄漏，且持续时间较长时，可考虑增加HCl和光气监测因子。
红星药业公司因火灾、爆炸、泄漏等原因引起的大气环境污染事件的应急监测，应依据《突发环境事件应急监测技术规范》（GB589-2010）相关规定对监测时间、频次、监测点和采样进行设置。企业环保抢险组配合专业的监测机构进行监测。监测原则要求如下：
（1）监测时间和频次
按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每30分钟监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次，可控制在一小时监测一次。
（2）监测点布设
根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，在上风向设置一个监测点（对照点），在下风向主轴线以及两边扩散方向的警戒线上布设3个监测点，在下风向影响区域内设置1～3个监测点，对泄漏气体或燃烧产物下风向扩散区域进行监测。
（3）采样方法
以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置，应同时记录气温、气压、风向和风速等。
   （4）现场监测方法
采用气体检测管及便携式测定仪对污染物进行识别，以便在最短的时间内，用最简单的方法获取最有价值的监测数据。条件允许情况下采用色谱法等精准监测方法进行校核。
[bookmark: _Toc84597732][bookmark: _Toc26473][bookmark: _Toc4485]4.5 应对流程和措施
发生突发环境污染事件时，最早发现者应立即通知部门负责人，由部门负责人视事故情况通知公司应急指挥部（24h值守电话：0563-5120837），报告事故发生部位及程度，应急指挥部迅速召集突发环境应急救援小组，及时采取一切办法控制事故蔓延。
4.5.1 企业内部应对流程及原则性措施
安徽红星药业股份有限公司企业内部应对流程和措施：(1)迅速控制污染源，防止污染事故继续扩大，随空气环境飘散出厂外或进入雨水管网流入外部水体；必要时停止生产操作等。(2)采取覆盖、收容、隔离、洗消、稀释、中和等措施，及时处置污染物，消除事故危害。（3）对火灾爆炸等伴生大气污染物（CO、烟尘等），企业应及时通知对周边厂区及居民，组织公众避险。根据《安徽红星药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》中风险分析和情景构建内容，本企业内部应对突发环境事件的原则性措施具体情况见表4.5-1。
表4.5-1  企业内部应对突发环境事件的原则性措施
	情景构建
	风险分析
	污染源控制
	研判污染范围
	控制污染扩散
	污染处置应对流程和措施

	储罐区泄漏（乙醇、乙酸乙酯、三氯甲烷、二氯甲烷），车间回收及中转罐泄漏
	储罐区泄漏的乙醇、乙酸乙酯、三氯甲烷、二氯甲烷进入储罐底下的收集池，经防爆泵泵至备用罐，因物料泵损坏，泄漏的物料不能及时有效的收集转移，可能造成挥发的气体飘出厂外造成外部空气污染
	对泄漏的储罐进行倒罐 
	因罐区为埋地式，泄漏时不会大量挥发，对厂外影响较小
	泄漏事故发生时应立即进行倒罐、对泄漏的物料进行收集、消解作业，并对污染物进行及时处理
	确保雨水外排阀门处于关闭状态，对泄漏的储罐进行倒罐，对已经泄漏的物料使用防爆泵将物料泵至备用罐，残余的少量物料使用使用大量消防水冲洗罐区，消防废水通过导流沟自动流入事故应急池。（企业应确保罐区事故消防废水流进入事故应急池）

	储罐区（乙醇、乙酸乙酯）发生火灾，车间发生火灾
	乙醇、乙酸乙酯泄漏发生火灾产生大量浓烟，不完全燃烧时次生CO、烟尘等，对下风向空气环境造成污染；因罐区事故废水依靠泵泵入事故应急池，不能无动力自流进入，因此火灾发生时次生的消防废水可能会因不能及时进入事故应急池，而漫流进入雨水管网流出厂外，造成外部水污染。
	对着火区域进行灭火
	根据风险评估报告，红星药业公司火灾事故最大影响范围为罐区为中心半径13m范围，二氯甲烷泄漏影响范围为26m；企业应根据理论计算结果适当将污染危害范围扩大。
	对着火区域进行灭火，并对相邻储罐进行降温处理，切断厂区雨水排口闸阀
	确保雨水排口闸阀处于关闭状态，并进行进行报警（火警119），消防力量未到来之前，企业应视火灾情况进行灭火，并在厂区设置警戒线，确保无关人员进入现场。

	废气处理装置出项故障，
	废气处理装置出现故障，粉尘、有机废气处理不达标或不能处理，对环境空气造成污染 
	立即停产，并对废弃处理装置进行检修，直至运行稳定后才能投入生产
	红星药业公司二车间房三氯甲烷冷冻处理系统完全失效时，经计算（源强：416.85kg/h），最大落地浓度为2.28mg/m3，距离约为426m，企业位于开发区内，可能对看守所人员产生影响。
	立即停产，并检修废气处理装置
	立即停产，并检修设备，在恢复运行前一定要确保废气处理装置能正常运行



4.5.2 企业外部应对流程及原则性措施
企业外部应对突发环境事件原则性措施：企业发生一级突发环境事件事件时应立即向开发区管委会、泾县环保局汇报，并在政府救援力量赶到现场之前做好事故现场安全保护工作，禁止无关人员进入现场，造成不必要的伤亡，待政府救援力量赶到后应立即将现场情况向政府救援力量汇报，并配合其进行救援工作。
当政府部门要求企业配合政府部门应急预案演练时，企业应积极配合。
表4.5-2  企业外部应对突发环境事件的原则性措施
	企业外部救援措施
	配合当地人民政府响应措施
	对当地人民政府应急措施的建议

	当企业发生一级突发环境事件时：罐区发生火灾爆炸；事故消防废水由雨水管网流出厂外。企业应立即通知开发区管委会、泾县环保局，同时通知消防和安监部门。
立即通知周边企业职工，做好应急准备。
	政府部门到达事故现场时，厂区应急总指挥应将指挥权转交给政府救援单位（泾县环保局），并将现场情况向其说明，包括：已经发生的和事故可能继续扩大的情况，涉及的危险物质，以采取的应急措施等。
	建议政府部门加强应急救援力量的配备，加快救援速度，定期组织企业负责人或安全环保人员进行交流学习。


4.5.3 突发大气环境污染的应对措施
根据《安徽红星药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》中设定的最大可信事故类型为“储罐泄露有机溶剂（主要为乙酸乙酯、二氯甲烷或三氯甲烷）”和“有机溶剂储罐泄露发生火灾次生CO、烟尘等污染”。在二氯甲烷储罐发生泄露时，26m范围（IDLH浓度范围）内受影响人员主要为当班人员及周边企业当班人员，应及时对储罐周边人员进行疏散；根据计算乙酸乙酯储罐发生火灾时受威胁的范围主要为罐区及周边13m范围内（IDLH 范围为 13m），发生乙酸乙酯储罐火灾事故时应及时对储罐周边人员进行疏散并对事故现场进行隔离，禁止与救援无关人员进入。具体应对措施见《现场处置方案》表1。
4.5.5突发水环境污染的应对措施
根据《安徽红星药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》中内容，罐区储罐（乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷或三氯甲烷）发生大量泄漏时，可能会进入雨水管网并流出厂外，罐区和车间发生火灾时，需要防止消防产生的消防水进入雨水管网，流出厂外，当发生此类事故时，应立即检查雨水排口阀门是否关闭，事故池阀门是否打开，确保事故废水不流出厂外。具体应对措施见《现场处置方案》表1。
4.5.6关键岗位应急处置
根据《安徽红星药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》中内容，以及企业实际情况，安徽红星药业股份有限公司关键岗位应设置应急处置卡，企业应急处置卡设置情况见表4.5-3。



表4.5-3  应急处置卡设置情况
	涉及的主要风险物质名称
	事件情景特征
	处置步骤
	应急物资
	注意事项

	
	泄漏
	火灾爆炸
	泄漏
	火灾爆炸
	
	

	乙醇
	储罐出现裂缝或者阀门出现裂缝发生乙醇泄漏
	乙醇储罐泄漏遇明火或静电发生火灾
	大量泄漏：及时倒罐，利用储罐底下的收集池对泄漏的物料进行收集，用防爆泵泵至备用罐；小量泄漏：用消防水进行冲洗，消防废水泵至事故应急池后分批送至污水处理站处理。
	现场人员应立即上报安环部长（沈宗玉），并第一时间在通知事故发生地其他人员做好避险措施，不能盲目灭火。
	移动泵、应急发电机、二氧化碳灭火器
	泄漏现场应禁止一切火源并防止静电产生，现场操作人员应穿戴防护服、正压式呼吸器、防护手套等防护装备

	乙酸乙酯
	储罐出现裂缝或者阀门出现裂缝发生乙酸乙酯泄漏
	乙酸乙酯储罐泄漏遇明火或静电发生火灾
	大量泄漏：及时倒罐，利用储罐底下的收集池对泄漏的物料进行收集，用防爆泵泵至备用罐；小量泄漏：用消防水进行冲洗，消防废水泵至事故应急池后分批送至污水处理站处理。
	现场人员应立即上报安环部长（沈宗玉），并第一时间在通知事故发生地其他人员做好避险措施，不能盲目灭火。
	移动泵、应急发电机、二氧化碳灭火器
	泄漏现场应禁止一切火源并防止静电产生，现场操作人员应穿戴防护服、正压式呼吸器、防护手套等防护装备

	二氯甲烷
	储罐出现裂缝或者阀门出现裂缝发生二氯甲烷泄漏
	/
	大量泄漏：及时倒罐，利用储罐底下的收集池对泄漏的物料进行收集，用防爆泵泵至备用罐；小量泄漏：用消防水进行冲洗，消防废水泵至事故应急池后分批送至污水处理站处理。
	现场人员应立即上报安环部长（沈宗玉），并第一时间在通知事故发生地其他人员做好避险措施，不能盲目灭火。
	移动泵、应急发电机、抗溶性泡沫
	泄漏现场应禁止一切火源并防止静电产生，现场操作人员应穿戴防火防毒服、隔离式呼吸器、防护手套等防护装备

	三氯甲烷
	储罐出现裂缝或者阀门出现裂缝发生三氯甲烷泄漏
	/
	大量泄漏：及时倒罐，利用储罐底下的收集池对泄漏的物料进行收集，用防爆泵泵至备用罐；小量泄漏：用消防水进行冲洗，消防废水泵至事故应急池后分批送至污水处理站处理。
	现场人员应立即上报安环部长（沈宗玉），并第一时间在通知事故发生地其他人员做好避险措施，不能盲目灭火。
	移动泵、应急发电机、抗溶性泡沫
	泄漏现场应禁止一切火源并防止静电产生，现场操作人员应穿戴防火防毒服、隔离式呼吸器、防护手套等防护装备

	生产车间乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、三氯甲烷等溶剂
	生产车间乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷（三氯甲烷）溶剂回收釜破裂导致溶剂泄露，生产车间乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷（三氯甲烷中转罐破裂导致溶剂泄露）
	生产车间泄露的乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、三氯甲烷等溶剂遇明火或静电发生火灾
	生产车间应设有环形沟和集液池，可收集车间泄露的乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷或三氯甲烷等溶剂
	若发生火灾爆炸，场人员应立即上报安环部长（沈宗玉），并第一时间在通知事故发生地其他人员做好避险措施，不能盲目灭火。
	车间环形沟、集液池、二氧化碳灭火器等
	泄漏现场应禁止一切火源并防止静电产生，现场操作人员应穿戴防火防毒服、隔离式呼吸器、防护手套等防护装备





表4.5-4  突发事件先期处置措施
	事故类型
	先期处置措施

	储罐泄漏
	（1）通讯联络组立即通知现场工作人员，检查雨水外排阀是否关闭，将通往事故应急池的阀门打开，确保事故废水进入事故应急池，而不进入外环境；并通知周边可能受到污染危害的单位和居民，协助现场治安组维护现场和周边治安秩序；
（2）环保抢险组应立即赶赴现场，检查消防水、事故废水能否自流到事故应急池中；现场处置人员穿戴好防护服与防毒面罩，将泄漏物料分批泵送至污水处理站处理；其中大量泄漏：及时倒罐，利用储罐底下的收集池对泄漏的物料进行收集，分批泵至污水处理站处理；小量泄漏：用大量消防水进行冲洗，消防废水泵至事故应急池后分批送至污水处理站处理。

	火灾、爆炸
	（1）通讯联络组立即通知周边可能受到污染危害的单位和居民，协助现场治安组维护现场和周边治安秩序，报火警119。现场处置人员穿戴好防护服与防毒面罩，救出受伤人员，并抢救可能导致二次爆炸和污染的危险物品；
（2）环保抢险组应立即赶赴现场，明确事态发生情况，检查消防水、事故废水能否自流到事故应急池中；
（3）通讯联络组立即通知公司应急总指挥，并通知上级部门；
（4）准备消防物资、中和剂、抽水泵等应急物资，及时堵住泄漏点或对泄漏闸阀、管道进行更换、维修。

	风险防控设施失灵（雨水闸阀、罐区围堰切换阀等）
	按照操作规程，立即检修。

	污染治理设施
非正常运行
	（1）现场处置组应立即赶赴现场，按规定进行停机停产；
（2）应根据实际情况提出相应的措施，避免造成更大程度的污染事件发生。如果是管网开裂，应当组织人员对其进行修复；
（3）如果污染已经达到公司不可控的程度，则应首先通知上级部门。


[bookmark: _Toc456104191][bookmark: _Toc84597733][bookmark: _Toc31298][bookmark: _Toc5106][bookmark: _Toc449447568][bookmark: _Toc435813738]4.6 应急疏散
（1）疏散范围
一旦事故发生，现场治安组应立即将伤害半径范围内的人员疏散到安全地点，若事故范围超出厂界，则应配合政府部门对厂外群众进行疏散。
因此，现场治安组应根据厂区突发环境事件实际情况，判断需要疏散的范围。若需要疏散厂区外的群众，则应立即报告应急指挥中心，由应急指挥中心向政府有关部门报告，同时并配合政府部门做好群众的疏散和安置工作。
（2）疏散确认
事故发生时，由现场治安组组长（或值班主管）根据当时的风向、风速、确定疏散方向、路径，并通过厂区广播进行通知。事故区人员依现场治安组组长（值班主管）广播指示进行疏散，紧急集结地点为厂区办公楼前广场。
外部群众的疏散则依托政府部门引导，公司配合疏散并提供相应帮助。
（3）紧急疏散
现场治安组迅速将污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。
紧急疏散时应注意：
①如发生火灾事故并出现二氯甲烷或三氯甲烷时，需要佩带个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；
②应向侧上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；
③不要在低洼处滞留；
④要查清是否有人留在污染区与着火区。
[bookmark: _Toc84597734][bookmark: _Toc17767][bookmark: _Toc7770]4.7 应急终止
4.7.1 应急终止的条件
（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除，并经检测事故现场和邻近地区环境满足环境功能区要求。
（2）事故所造成的危害得以消除，并无继发可能。
（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。
（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次伤害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量达到最低水平。
4.7.2 应急终止的程序
（1）在符合应急终止的条件下，由应急救援指挥部确认终止时机，或由事故责任单位提出，经应急救援指挥部批准，由总指挥决定应急状态终止，事故警戒解除。
（2）应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。通知本公司和周边单位及人员事故危险已解除，撤离、疏散的人群可返回。
（3）应急状态终止后，对事故收容物、泄漏物进行妥善处置。并继续进行环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。
4.7.3 应急终止后的行动
（1）通知公司相关部门、周边企业（事业）单位、社会关注区及人员事件危险已解除。
（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和污染设备进行清洁净化。
（3）事件情况上报事项。
（4）事件原因、损失调查与责任认定。
（5）应急过程评价。
（6）事件应急救援工作总结报告。
包括：①调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决的问题及责任认定等。②应急过程的总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，相应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护设备是否满足要求等。
（7）突发环境事件应急预案的修订。
（8）维护、保养仪器设备。
恢复生产前，应确保：①废弃材料被转移、处理、贮存或以合适方式处置。②应急设备设施器材完成了消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。③必要的话，有关生产设备需要维修或更换。④被污染场地得到清理或修复。⑤采取了其他预防事故再次发生的措施。
[bookmark: _Toc84597735][bookmark: _Toc25870][bookmark: _Toc23755][bookmark: _Toc429576328][bookmark: _Toc435813739][bookmark: _Toc449447569][bookmark: _Toc10391][bookmark: _Toc8581]4.8 与当地政府部门应急预案衔接
[bookmark: _Toc7950]4.8.1 风险应急预案的衔接
4.8.1.1应急组织机构、人员衔接
当发生突发环境风险事故时，企业通讯联络小组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥小组汇报。
4.8.1.2预案分级响应衔接
1、Ⅱ级或Ⅲ级突发环境污染事件：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向开发区管委会报告处理结果。
2、Ⅰ级突发环境污染事件：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向开发区管委会汇报，开发区管委会适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥开发区成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从开发区管委会领导。现场指挥部同时将有关进展情况向泾县应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。
当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向宣城市应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。
4.8.1.3应急救援保障衔接
①单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。
②公共援助力量：企业还可以联系泾县消防队、医院、公安、交通、环保局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。
4.8.1.4应急培训的衔接
安徽红星药业股份有限公司在开展应急培训计划的同时，还应积极配合开发区及泾县环保部门开展的应急培训计划，在发生环境风险事故时，及时与开发区及当地环保部门应急组织取得联系。
4.8.1.5公众教育的衔接
公司对厂内和附近地区公众开展教育宣传时，应加强与周边公众和开发区相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。
[bookmark: _Toc4773]4.8.2风险防范措施的衔接
当事件超过厂区处理能力后，应及时向开发区相关单位、泾县环保局等部门请求援助，以免风险事故发生扩大。
[bookmark: _Toc417917602][bookmark: _Toc84597736][bookmark: _Toc538][bookmark: _Toc27277]5 事后恢复
[bookmark: _Toc417917603][bookmark: _Toc84597737][bookmark: _Toc14733][bookmark: _Toc10957]5.1 现场污染物后续处理及应急设备维护
对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理，事故消防水应处理达标后排放，企业如自行处理不了，应联系有处理能力的单位进行处理，消防水在转运途中应防止泄漏造成二次污染，乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷或三氯甲烷等泄漏事故发生时，利用埋地罐区底下设置的收集池收集泄漏的物料，经泵收集至备用罐内，再分批泵至污水处理站进行处理。突发环境事件发生后，因事故应急需要，临时征用或借用的运输工具、通信设备、机械设备、设施等，事后应当及时归还，征用或借用费用从公司应急资金中支出；造成损坏或者无法归还的，按照有关规定给予适当补偿或者作其他处理；事故对周边环境造成的损失，经评估后，从公司应急资金中支出，突发环境事件中使用的应急物资出现损坏或数量减少应及时补充完善；
[bookmark: _Toc417917604][bookmark: _Toc84597738][bookmark: _Toc8113][bookmark: _Toc7989]5.2 对环境污染事件中的环境影响进行评估、赔偿、事件调查处理
配合相关部门开展突发环境事件造成的危害程度、范围、经济损失等，组织有关部门分析事故发生原因、产生的源强以及污染程度等，汲取事故教训，指挥部要将事故情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。总结经验，提出有针对性的措施，并形成事故调查报告，报有关主管部门。
组织专家对受灾范围进行科学评估，做好疫病防治、环境污染清除、生态补偿及恢复等工作。

[bookmark: _Toc273391671][bookmark: _Toc374271500][bookmark: _Toc273391347][bookmark: _Toc417917605][bookmark: _Toc84597739][bookmark: _Toc430696940][bookmark: _Toc32379][bookmark: _Toc19702]
6 应急培训和演练
[bookmark: _Toc84597740][bookmark: _Toc273391672][bookmark: _Toc417917606][bookmark: _Toc273391348][bookmark: _Toc374271501][bookmark: _Toc19050][bookmark: _Toc25465][bookmark: _Toc273391673][bookmark: _Toc273391349]6.1 培训
应急培训是指对参与应急行动所有相关人员进行的最低程度的应急培训，每位应急小组成员应接受大约40-60小时最基本培训，要求应急人员了解和掌握如何识别危险、熟悉应急救援设备、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急警报系统、在事故发生时第一时间确保雨水闸阀处于关闭状态，并打开通往事故池阀门，引事故废水进事故应急池、如何采用便携式气体检测仪对事故现场上下风向进行监测、如何疏散人群、事故现场的洗消及污染物的后期处置等基本操作，尤其是突发环境事件中的火灾应急培训以及危险物质泄漏事故应急的培训，因为火灾和化学品泄漏事故是常见的事故类型。因此，培训中要加强与灭火操作及泄漏封堵有关的训练，强调危险物质事故的不同应急水平和注意事项等内容。
6.1.1 应急救援人员的培训计划
应急救援人员培训分班组级、车间级、公司级三个层次开展培训。
1、班组级
班组级是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事故及早发现、及时上报的关键，一般化学品事故在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事故急救处理培训非常重要。每年开展一次，培训内容：
（1）全面学习综合预案，重点学习现场处置预案。
（2）针对系统（或岗位）可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法。
（3）针对各个系统（或岗位）可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法。
（4）针对系统（或岗位）可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化。
（5）针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法。
（6）针对可能发生的事故学习消防器材和各类应急设备（物资）的使用方法。
（7）掌握各车间存在危险物质特性、健康危害、危险性、急救方法。
2、车间级
以车间主任为主，由安环部、生产部等技术人员组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等对事故进行可靠控制。它是应急救援指挥部与班组级直接的联系，同时也是事故得到及时可靠处理的关键。每年进行两次，培训内容：
（1）包括班组级培训所有内容。
（2）掌握应急预案、事故时按照预案有条不紊地组织应急救援。
（3）针对各车间生产实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化。
（4）针对可能需要启动公司级应急预案时，车间应采取的各类响应措施。
（5）如何启动车间应急救援响应程序。
（6）事故控制、洗消方法。
3、公司级
各部门的日常工作应把应急救援中各自应承担的责任纳入工作考核内容，定期检查改进，每年进行一次。培训内容：
（1）学习班组级、车间级的所有内容；
（2）熟悉公司级应急预案、事故单位如何进行详细报警，安环部如何接事故报警；
（3）各部门依据应急救援的职责和分工开展工作；
（4）组织应急物资的调运；
（5）申请外部救援力量的报警方式，以及发布事故消息，组织周边村庄、社区、政府部门的疏散方法等；
（6）事故现场的警戒和隔离以及事故现场的洗消方法。
6.1.2 培训标准
（1）应急救援人员应熟悉应急预案的程序、实施内容和方式。
（2）明确应急预案和程序中各自的职责及任务。
（3）熟知应急响应预案和实施过程控制情况。
（4）让应急反应组织中各级人员时刻保持应急准备状态。
6.1.3 报警应急培训
（1）使应急人员了解并掌握如何利用身边的工具最快最有效地报警，比如使用移动电话、固定电话、网络或其它方式报警。
（2）使应急人员熟悉发布紧急情况通告的方法，如使用扩音器、电话或广播等。
（3）当事故发生后，为及时疏散事故现场的所有人员，应急队员应掌握如何在现场发警示标志。
（4）疏散应急培训
为避免事故中不必要的人员伤亡，应培训足够的应急队员在事故现场安全、有序地疏散被困人员或周围人员。对人员疏散的培训主要在应急演习中进行，通过演习还可以测试应急人员的疏散能力。
（5）火灾应急培训
如上所述，由于火灾的易发性和多发性，对火灾应急的培训显得尤为重要，要求应急队员必须掌握必要的灭火技术以便在着火初期迅速灭火，降低或减少导致灾难性事故的危险，掌握灭火装置的识别、使用、保养、维修等基本技术。由于灭火主要是消防队员的职责，因此，火灾应急培训主要也是针对消防队员开展的。
6.1.4 员工应急响应基本培训
企业法人及管理人员外部培训员工实行二级环境教育，内容包括环保管理制度、安全管理制度和环境应急预案培训。企业法人和管理人员按上级要求接受外部培训。培训内容如下：
（1）公司环境管理制度、安全生产规章制度、安全操作规程；
（2）防火、防爆、防毒的基本知识；
（3）生产、环境事故发生后如何开展自救和互救；
（4）事故发生后撤离和疏散方法等。
企业法人和管理人员按上级要求接受外部培训，主要参加国家和省市组织的培训。
6.1.5应急培训内容、方式、记录表
1、应急培训内容
（1）总应急预案；（2）指挥协调；（3）通讯；（4）公共信息；（5）警戒；（6）医疗救护；（7）泄漏反应；（8）检测；（9）火灾扑救；（10）现场调查；（11）应急保障。
2、应急培训方式
员工应急培训方式分厂部集中培训（一年一次）和车间培训（半年一次）两种。应急培训要有详细的记录，由安全环保部存档。针对性内容培训可不定期。安全环保部负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。
[bookmark: _Toc84597741][bookmark: _Toc6630][bookmark: _Toc16013]6.2 应急演练
6.2.1 演练准备
由公司安环部、生产部提出突发环境事件应急预案演练计划，突发环境事件的选取应以《安徽红星药业股份有限公司突发环境事件风险评估》报告中列出的突发环境事件类型为参考。成立应急演练领导小组，并编制演练方案等，明确参加演练的人员和评审观摩人员。各部门须积极配合应急演练的实施。准备好应急演练所需的平面图、消防设施图、疏散线路图和应急物资等。
6.2.2 演习范围与频次
根据应急预案，公司安环部每年至少组织一次应急培训，针对培训内容进行应急演练；车间要结合本车间实际每年不少于一次演练，通过不同形式的培训和演练，不断提高全体人员的应急反应能力和救援能力。演习范围在安徽红星药业股份有限公司范围内，所有人员按照事故应急救援预案的规定执行。演练频次：每年选择春季或冬季进行一次。
6.2.3 演练组织
应急演练由应急救援总指挥（或副总指挥）组织，具体事项由公司安环部负责。组织与预案中的应急救援组织一样由应急指挥部负责，备案每一次的演练的具体方案，按照预案的要求，接警后各就各位，各负其责，统一听从现场总指挥的号令。在每次演练结束后，及时对演练过程进行分析、总结和评价并及时对照或修改、补充应急预案，使应急预案和演练能对突发环境污染事件起到积极的制止消除作用。
6.2.4 应急演练的评价、总结与追踪
演习结束后，由总指挥负责组织相关人员对整个演练过程进行全面正确的评价，及时进行总结，组织力量针对演练过程中暴露出的问题和不足制定出整改措施，并每年对预案进行修订和完善。演练的组织和预案的修订、完善都要报上级主管部门登记备案。生产部和安环部做好演练的详细计划，实施记录及台帐管理；生产部和安环部要对培训和演练进行督导。
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7 责任与奖惩
一、责任 ：应急救援工作实行领导负责制和责任追究制。
二、奖励 ：公司对在应急工作中有突出贡献的个人给予表彰和奖励。
三、处罚 ：对在应对突发事故的过程中，不认真履行职责，不服从指挥，工作推诿的个人追究责任，必要时给予行政处分和经济处罚；造成严重后果、涉嫌违法犯罪的，移交司法部门处理
1、实施目的
为加强公司员工积极投身、参与突发环境事件应急救援工作的主动性、自觉性，规范救援行为，提高应急救援能力，保障应急救援预案的贯彻执行，制定了如下奖惩计划。
2、适用范围
奖惩制度适用于公司内全体员工。
3、奖惩标准
奖励分为：通报表扬、奖金、加薪、晋级；
处罚分为：警告、记过、开除。













[bookmark: _Toc84597743][bookmark: _Toc23690][bookmark: _Toc15016]8 应急保障
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应急指挥中心办公室对应急工作的日常费用作出预算，财务部审核，总经理审定后，列入年度预算。同时财务部做好事故应急救援必要的资金准备，确保事故应急处置装备的添置、更新及紧急购置的经费。要制订抢险救灾过程的资金调配计划，保证抢险救灾时有足够的资金可供调配。要储备和保证后期足够的职工安置费用。
[bookmark: _Toc84597745][bookmark: _Toc10164][bookmark: _Toc18005]8.2 应急物资装备保障
安徽红星药业股份有限公司配备了处理突发环境事件必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，定期维护、保养好应急仪器（包括应急监测仪器）和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件的人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。应急物资储备主要包括消防器材、急救器材药品、个人防护器材、监测监控设备等，应急物资装备保障工作由应急保障组负责，负责人：曹乐群，电话：13805623855。
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根据安徽红星药业股份有限公司应急工作的需要，成立突发环境事件应急指挥部和应急救援小组：通讯联络组、现场治安组、环保抢险组和应急保障组；加强应急队伍的应急培训和演练，整合公司现有应急资源，建立了联动协调机制，提高装备水平。公司应加强广大员工应急能力建设，加强与社会援助的合作，不断提高公司应急队伍的素质。
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建立包括公司领导及各部门领导、专业负责人等人员在内的通信录（见表2-1），定期确认各联络电话，若人员或通讯方式变更应及时更新，保证主管以上岗位人员手机24 小时联系畅通。事故情况下，信息沟通应首选有线电话，在有线电话线路损坏时，以对讲机、固定电话、手机作为通讯，同时全力恢复有线电话通讯。
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9 预案管理
[bookmark: _Toc417917616][bookmark: _Toc84597749][bookmark: _Toc2956][bookmark: _Toc3429]9.1 预案修订
（1）预案修订
在下列情况下，应对应急预案及时修订：
1 产品方案、原辅材料及生产工艺发生变化；
2 污染防治措施发生变化；
3 厂区平面布置及周围环境发生变化；
4 危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；
5 应急机构或人员发生变化；
6 应急装备、设施发生变化；
7 应急演练评价中发生存在不符合项；
8 法律、法规发生变化。
（2）应急预案更改、修订程序
应急预案的修订由安全环保部根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。
（3） 预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。
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[bookmark: _Toc417917618]（1）内部评审
由安徽红星药业股份有限公司组织人员开展内部评审工作，评审人员应包括：环境应急预案涉及的相关部门应急管理人员、相关行业、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。
（2）外部评审
应急预案的外部评审，由上级主管部门、相关企业（或事业）单位、环保部门、周边公众代表、专家以及公司负责人联合进行。
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公司突发环境事件应急预案经评审后的最新版本应急预案，由总经理签署发布并上报泾县环境保护局备案。
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本预案以书面文本形式发放，发放时由环境保护部门加盖“受控文件”专用章，进行编号、登记进行发布。发放对象：
①公司领导及各部门负责人；
②应急救援分队人员；
③有法律要求的上级环保部门；
④有需要的相关部门。
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①预案文本需更改时，应由相关部门填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。
②预案文本的更改应由副总指挥审核、总指挥（总经理）批准后实施。
③当更改内容较多时，应实施换版，具体发行版本及更新内容以《文件更改通知单》（附更改号）下发相关部门及人员，并在本预案《预案修改、更新表》中进行记录。
随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。
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本预案自发布之日起实施。预案批准发布后，本公司组织落实预案批准中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。
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表1  突发火灾、爆炸及次生环境事件现场处置方案
	事故风险分析
	1.危险性分析：罐区、生产装置管道和阀门跑冒滴漏遇到明火高热而引起燃烧或发生爆炸。
2.区域与地点：车间、储罐区等。
3.危害程度：产生有毒气体（CO、有机溶剂）、烟尘进入空气，飘散出厂外，造成厂外环境空气和人群健康受到危害；火灾爆炸产生的消防废水未能有效收集，进入雨水管网流出厂外，造成外部水体污染

	应急
组织
	事故现场成立应急小组，由总经理或副总经理担任现场处置应急指挥，现场操作人员为应急队员的应急小组；并立即上报总经理，由总经理担任应急总指挥，进行事件分级。24h值班电话：0563-5120837。
总指挥：沈莹
现场指挥：部门负责人（车间主任、储罐区负责人）
成员：当班人员
信息上报：现场发现者→总指挥→现场指挥→各应急小组依照厂内紧急应变办法处理。

	应急
处置
	隔离、疏散
（1）建立警戒区域：根据火灾影响区域划定警戒区，警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒。除应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区。
（2）紧急疏散：迅速将警戒区及污染区内与事件应急处理无关的人员撤离。疏散人员需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区。 
[bookmark: _Toc346619326][bookmark: _Toc349920202]
灭火对策
（1）扑救初期火灾
①迅速切断进入火灾事件地点的一切物料，如遇电器设备着火应先关闭总电源；
②在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器、或现场其他各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。
③扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全的控制火灾。化学品火灾的扑救应由公司应急抢险组来进行。其他人员不可盲目行动，待现场处置组到达后，配合扑救。
（2）不同化学品灭火方法



	物品
	方法

	二氯甲烷、三氯甲烷
	消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

	乙醇、乙酸乙酯
	喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。


（3）火灾的现场处置
①切断事故区域的电源；
[bookmark: _Toc344023233]②液体物品引发火灾，先堵住泄漏源，用灭火器，沙土灭火；固体物品发生火灾，用灭火器灭火；火势较大时，应先堵截火势蔓延，扑灭外围火点以控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。
③灭火过程尽量处于上风向，不得处于下风向；
④参与灭火的人员必须穿戴正压式空气呼吸器、防毒口罩等保护用品；
⑤通过消防栓使用消防水对火灾区域周边的储罐、设备进行冷却；
⑥打开罐区事故应急泵，关闭雨水排口阀门，引消防水进事故池；

	注意
事项
	救灾人员带防护眼镜、防毒口罩(自吸式过滤)、手电筒，戴橡胶耐酸碱手套方可参与救援。

	威胁
范围
	最大可信事故“乙酸乙酯泄漏发生火灾次生CO”造成的威胁范围为：LDLH：13m，主要威胁范围为厂区内，不涉及环境敏感点
以及二氯甲烷或三氯甲烷储罐发生泄露时，26m范围（IDLH浓度范围）内受影响人员主要为当班人员及周边企业当班人员，在二氯甲烷或三氯甲烷泄露时，应做到及时、安全疏散。”

	避险
方式
	员工应按照车间疏散路线立即从车间疏散至车间外，按照疏散路线疏散至厂外，疏散人员到指定集合地点集中清点。

	环保
处置
	1、确认雨水总排放阀已关闭，防止污水排入开发区雨水管网；
2、打开通往事故应急池阀门，将事故废水导入事故应急水池；
3、将泄漏物收集至储罐或者其他容器内，并通知有资质单位进行环保处理。
4、配合第三方检测机构，根据现场风向、风速确定厂外环境空气监测点，并及时将监测结果告知应急总指挥；
5、火灾应急终止后，应根据实际情况对下风向环境敏感目标进行跟踪监测，明确环境空气质量是否达标。
6、事故消防废水通过固定泵泵入污水处理站处理合格后排入开发区污水处理厂；对事故废水监测后，厂区现有污水处理设施不能自行处理的，应外协交由有资质有能力的处理单位处理，并在废水运输过程中，注意防范泄漏导致的二次污染；
7、事故过程中的洗消物资（吸附剂等），作为危废处理处置，不能随意放置或丢弃；






 (
厂区发生火灾、爆炸
现场人员及时上报应急指挥部，应急指挥部确定响应级别并宣布启动应急预案，通讯联络组立即联系各应急救援小组，各应急小组成员立即做好准备，同时通讯联络组要保证厂区通讯设备的正常使用。并根据现场火势随时与消防、环保、安监等部门保持联系，请求支援。
通讯联络组：赵莉
环保抢险组立即赶往现场，安排组员或现场执勤人员立即关闭雨水总排口闸阀并打开雨水管网通向事故池的阀门，引消防废水进事故池。在消防队未到达现场之前，环保抢险组应根据现场现场火势，适当组织灭火，待消防队赶到后，应积极配合灭火。
环保抢险组：
沈宗玉
应急保障组根据现场反馈情况，及时提供相应的应急物资，并与周边企业保持联系畅通，随时联系周边企业准备借调应急物资。
应急保障组：
曹乐群
现场治安组在厂区外围（厂区大门处）设置警戒线，禁止非救援人员进入现场，保持厂区内外道路畅通，同时做好准备疏散厂区人员的准备。
现场治安组：
许明方
有消防废水或泄漏化学品通过雨水排口流出厂外。
事故废水应联系有处理能力的单位进行处理。
立即上报应急指挥部，
并请求开发区管委会、泾县环保局及环境监测站等社会力量予以援助，厂区应急救援小组配合。
厂区火灾已控制，事故废水没有流出厂外，全部进入事故应急池。
火灾厂区不可控
应急保障组
组长：
沈宗玉
环保抢险组：
组长：
叶军
现场治安组
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王小飞
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表2  危险化学品泄漏事件现场处置方案
	事故风险分析
	1.危险性分析：储罐区装卸料过程中，如操作不当或接口损坏，发生物料泄漏。储罐区和车间的管道、阀门、泵、储罐均有发生泄漏的可能。
2.区域与地点：车间、储罐、装卸区。
3.危害程度：污染水体、空气、土壤。

	应急
组织
	事故现场成立应急小组，由总经理或副总经理担任现场处置应急指挥，现场操作人员为应急队员的应急小组；并立即上报总经理，由总经理担任应急总指挥，进行事件分级。24h值班电话：0563-5120837。
总指挥：沈莹
现场指挥：部门负责人（车间主任、储罐区负责人）
成员：当班人员
信息上报：现场发现者→总指挥→现场指挥→各应急小组依照厂内紧急应变办法处理。

	应急
处置
	1.隔离、疏散
（1）建立警戒区域：根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒。除应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区。
（2）紧急疏散：迅速将警戒区及污染区内与事件应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。疏散人员需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区。 
2.应急人员防护
危险化学品泄漏，应急处理人员戴防毒面具，穿全身防护服等防护用品。穿戴防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。
3. 使用的药剂及工具
准备工具如下：警示带、铲子（塑料）、防毒口罩、细沙子、塑料桶、吸附剂等。
[bookmark: _Toc509386586][bookmark: _Toc478460350][bookmark: _Toc344023162][bookmark: _Toc509604811][bookmark: _Toc509604739][bookmark: _Toc84597755][bookmark: _Toc509386923][bookmark: _Toc478460651]4.原料卸料应急处理
[bookmark: _Toc344023163][bookmark: _Toc478460351][bookmark: _Toc478460652]a物料泄漏时，必须第一时间切断泄漏源。现场警戒、隔离。
[bookmark: _Toc344023164][bookmark: _Toc478460352][bookmark: _Toc478460653]b穿上防护服及防护口罩，小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：启动应急阀，把泄漏物放入应急池内。
[bookmark: _Toc344023166][bookmark: _Toc478460354][bookmark: _Toc478460655]c使用消防沙覆盖泄泄漏现场残余泄漏物。
[bookmark: _Toc344023167][bookmark: _Toc478460656][bookmark: _Toc478460355]d把吸收了泄漏物的沙子铲入周转桶内，进行统一处理。
[bookmark: _Toc344023168][bookmark: _Toc478460356][bookmark: _Toc478460657]e使用泵把应急池内的泄漏收集入桶内统一处理。
[bookmark: _Toc478460357][bookmark: _Toc344023169][bookmark: _Toc478460658]f清扫现场。
[bookmark: _Toc344023170][bookmark: _Toc478460358][bookmark: _Toc478460659]g对现场进行洗消，防止泄漏物对储罐及配套设施进行腐蚀。洗消废水排入应急池内，回收后统一进行处理。
[bookmark: _Toc344023171][bookmark: _Toc478460660][bookmark: _Toc478460359]h确认储罐及配套设施安全，可以恢复储罐使用。
[bookmark: _Toc478460661][bookmark: _Toc344023172][bookmark: _Toc478460360]i吸收了排泄物的沙子拿到安全区域，进行中和处理，中和完毕后用水稀释，废水统一处理。
5.各种堵漏方法
	部位
	形式
	方法

	管道
	砂眼
	使用螺丝加黏合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、金属封堵套管或堵漏夹具堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋

	阀门
	/
	使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏




	注意
事项
	（1）液体泄漏主要采取放散措施，储罐泄漏主要采取堵漏措施。
（2）应急处理人员穿防静电工作服，戴正压式空气呼吸器等，从上风处进入现场，不要直接接触泄漏物。
（3）准备好灭火器材，并随时做好启动固定消防系统的准备。
（4）当容器颜色发生变化时，现场紧急处置人员立即疏散。

	避险方式
	（1）向上风向或横风向撤离，切勿进入低洼区；
（2）大量泄漏时考虑最初下风向撤离至少500米；
（3）员工应按照车间疏散路线立即从车间疏散至车间外，按照疏散路线疏散至厂外，疏散人员到指定集合地点集中清点。

	环保
处置
	1、确认雨水总排放阀已关闭，防止污水排入市政雨水管网；
2、打开通往事故应急池阀门，将事故废水排入事故应急水池或者围堰内；
3、将泄漏物收集至储罐或者其他容器内，并通知有资质单位进行环保处理。
4、事故消防废水通过固定泵泵入污水处理站处理合格后排入开发区污水处理厂；对事故废水监测后，厂区现有污水处理设施不能自行处理的，应外协交由有资质有能力的处理单位处理，并在废水运输过程中，注意防范泄漏导致的二次污染；
5、事故过程中的洗消物资（吸附剂等），作为危废处理处置，不能随意放置或丢弃；



表3 废气处理设施事故排放环境事件现场处置方案
	事故风险分析
	1.危险性分析：废气处理装置故障导致超标排放。
2.区域与地点：废气处理设施。
3.危害程度：污染大气。

	应急
组织
	事故现场成立应急小组，由总经理或副总经理担任现场处置应急指挥，现场操作人员为应急队员的应急小组；并立即上报总经理，由总经理担任应急总指挥，进行事件分级。24h值班电话：0563-5120837。
总指挥：沈莹
现场指挥：部门负责人（车间主任）
成员：当班人员
信息上报：现场发现者→总指挥→现场指挥→各应急小组依照厂内紧急应变办法处理。

	应急
处置
	工艺废气：旋风+布袋除尘；冷冻冷凝等。
工艺废气处理系统
（1）停止产生该废气的生产作业；
（2）若喷淋设备损坏，立即进行更换；
（3）对故障废气设备进行维修，停止生产；
（4）发现严重超标时，立即通知运行人员立即通知总经理，实施部分停工或减少废气排放，并迅速调查清楚超标原因；

	注意
事项
	救灾人员着密闭式全身防护衣，戴橡胶防渗手套方可参与救援。

	威胁
范围
	废气处置措施出现故障，威胁范围主要在开发区内，不涉及环境敏感点

	环保
处置
	对故障废气处理设施进行维修和维护。
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检测人员或事故 发 现人员   初步判定级别  
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